SZAKKÉPZÉSI PROJEKTTERV

Fa és bútoripar ágazat

Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás

15. számú melléklet

A CNC maró működtetésének lépései, megoldókulcs

**A CNC maró működtetésének lépései, megoldókulcs**

Feladattípus: Sorrend

1. Mintaválasztás (vektorgrafikus ábra)

2. Kicsinyítés, nagyítás a doboztetőnek megfelelően

3. Rajz konvertálása a CNC gépre, munkadarab 0 pont és a szerszámpálya kijelölése

4. A tető CNC asztalán való rögzítése

5. Magasság és a 0 pont eltolási értékek beállítása a szerszám munkadarab 0 pontjának a lap felületéhez érintésével.

6. Marás paramétereinek beállítása (fogásmélység, fordulatszám, előtolás)

7. Maró orsó indítása

8. Marás

9. Gép hátra küldése

10. Lefogás feloldása